Конъюнктурный анализ 

(наименование объекта строительства) 	

N пп 	Код строи-
тель-
ного ресурса 	Наиме-
нование строи-
тельного ресурса, затрат 	Полное наиме-
нование строи-
тельного ресурса, затрат в обосно-
вываю-
щем документе 	Ед. изм. 	Ед. изм. строи-
тельного ресурса, затрат в обосно-
вываю-
щем документе 	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосно-
вывающем документе с НДС в руб. 	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответ-
ствии с графой 5 	Стои-
мость перевозки без НДС в руб. за ед. изм. 	Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм. 	Год 	Квар-
тал 	Наименование произво-
дителя/
поставщика 	КПП органи-
зации 	ИНН органи-
зации 	Гипер-
ссылка на веб-сайт произ-
водителя/
поставщика 	Населенный пункт распо-
ложения склада произ-
водителя/
поставщика 	Статус органи-
зации (произ-
водитель (1)/
Поставщик (2) 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	
												Поставщик 1 						
												Поставщик 2 						
												Поставщик 3 						

Составил 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 	
Проверил 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 	

Примечание.

1. Код (при наличии) указывается для позиций материальных ресурсов и оборудования в соответствии с классификатором материальных ресурсов.

2. Анализу подлежат сопоставимые элементы стоимости материальных ресурсов (отпускные цены, сметные с учетом транспортных затрат), затрат.

3. В случае если текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе указана с учетом доставки до приобъектного склада, то графа 9 не заполняется, а в графе 10 указывается значение, приведенное в графе 8.

Приложение N 2
к Методике определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр
(рекомендуемый образец) 

      

 Формы локального сметного расчета (сметы) для базисно-индексного метода 

      

 Форма локального сметного расчета (сметы) для базисно-индексного метода с применением индекса СМР 
________________ 
Указанная форма применяется при определении сметной стоимости строительно-монтажных работ с использованием индексов изменения сметной стоимости по видам объектов капитального строительства, рассчитываемых для применения к сметной стоимости строительно-монтажных работ (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в целом по объекту строительства. Сметная стоимость иных затрат, учитываемых в сметной стоимости строительства, определяется с применением соответствующих индексов, указанных в пункте 11 Методики .

Наименование редакции сметных нормативов 		
		
Наименование программного продукта 		
	
(наименование стройки) 	
	
(наименование объекта капитального строительства) 	

     
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) N ______________ 

(наименование конструктивного решения) 	

Составлен 	базисно-индексным 	методом 	
		
Основание 		
	(проектная и (или) иная техническая документация) 	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 		( 		) 							
											
Сметная стоимость 		( 		) 	тыс.руб. 						
												
	в том числе: 						Средства на оплату труда рабочих 	( 		) 	тыс.руб. 	
												
	строительных работ 		( 		) 	тыс.руб. 	Нормативные затраты труда рабочих 		чел.-ч. 	
												
	монтажных работ 		( 		) 	тыс.руб. 	Нормативные затраты труда машинистов 		чел.-ч. 	
												
	оборудования 		( 		) 	тыс.руб. 						
							Расчетный измеритель 		
	прочих затрат 		( 		) 	тыс.руб. 	конструктивного решения 		

N п/п 	Обосно-
вание 	Наименование работ и затрат 	Единица измерения 	Количество 	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. 	Индексы 	Сметная стоимость в текущем уровне 	
				на единицу 	коэффициенты 	всего с учетом коэффи-
циентов 	на единицу 	коэффициенты 	всего 		цен, руб. 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	
Раздел X. - Наименование раздела> 	
<пункт> 	<шифр 	<Наименование расценки> 	<единица 	<Х> 	<результирующий 	<Х> 						
	расценки> 	<Обоснование и численные значения коэффициентов>	измерения расценки> 		коэффициент> 							
	1 	ОТ 			<результирующий коэффициент>		<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 			
	3 	ЭМ 			<результирующий коэффициент>		<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 			
	2 	в т.ч. ОТм 			<результирующий коэффициент>		<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 			
	4 	М 			<результирующий коэффициент>		<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 			
	<код группы неучтенного ресурса> 	<Наименование неучтенного ресурса> 	<единица измерения неучтен-
ного ресурса>	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 						
		ЗТ 	чел.-ч 	<Х> 	<результирующий коэффициент>	<Х> 						
		ЗТм 	чел.-ч 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 						
		Итого по расценке					<Х> 		<Х> 			
<под-
пункт> 	<код неучтенного ресурса> 	<Наименование неучтенного ресурса> 	<единица измерения неучтен-
ного ресурса>	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 			
		ФОТ										
	<обоснование> 	НР <вид работ> 	% 	<норматив НР> 	<результирующий коэффициент>	<Х> 			<Х> <Х> 			
	<обоснование> 	СП <вид работ> 	% 	<норматив СП> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 			<Х> 			
		Всего по позиции 							<Х>			
<пункт> 	<код ресурса> 	<Наименование неучтенного ресурса> 	<единица измерения неучтенного ресурса> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 			
		Всего по позиции							<Х> 			
<пункт> 	<обоснование> 	<Наименование неучтенного ресурса, отсутствующего в СНБ> 	<единица измерения неучтенного ресурса> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<индекс> 	<Х> 	
	Всего по позиции	<Х> 		<Х> 	
	Итого прямые затраты по Разделу X (в базисном уровне цен)	<Х> 			
		в том числе	<Х> 			
		оплата труда	<Х> 			
		эксплуатация машин и механизмов	<Х> 			
		материальные ресурсы	<Х> 			
		перевозка 	<Х> 			
						
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	<Х> 			
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	<Х> 			
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	<Х> 			
	Итого оборудование (в базисном уровне цен)	<Х> 			
	Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)	<Х> 			
	Итого по разделу Раздел X (в базисном уровне цен)	<Х> 			
	в том числе				
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)	<Х> 			
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)	<Х> 			
	ВСЕГО по смете				
<обоснование индекса> 	ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	<Х> 	<индекс> 	<Х> 	
обоснование индекса> 	ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	<Х> 	<индекс> 	<Х> 	
<обоснование индекса> 	ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	<Х> 	<индекс> 	<Х> 	
<обоснование индекса> 	ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)	<Х> 	<индекс> 	<Х> 	
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	<Х> 		<Х> 	
	в том числе				
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			<Х> 	
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 			<Х> 	

Составил 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 	
Проверил 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 	

      

 Форма локального сметного расчета (сметы) для базисно-индексного метода с применением индексов к элементам прямых затрат 
________________ 
Указанная форма применяется при определении сметной стоимости строительно-монтажных работ с использованием индексов изменения сметной стоимости по видам объектов капитального строительства, рассчитываемых для применения к сметной оплате труда, к сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов, к сметной стоимости материальных ресурсов. Сметная стоимость иных затрат, учитываемых в сметной стоимости строительства, определяется с применением соответствующих индексов, указанных в пункте 11 Методики .

Наименование редакции сметных нормативов 		
		
Наименование программного продукта 		
	
(наименование стройки) 	
	
(наименование объекта капитального строительства) 	

     
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) N ______________ 

(наименование конструктивного решения) 	

Составлен 	базисно-индексным 	методом 	
		
Основание 		
	(проектная и (или) иная техническая документация) 	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 		( 		) 								
												
Сметная стоимость 		( 		) 	тыс.руб. 							
													
	в том числе: 						Средства на оплату труда рабочих _______ 	( 		) 	тыс.руб. 		
													
	строительных работ 		( 		) 	тыс.руб. 	Нормативные затраты труда рабочих 		чел.-ч. 		
													
	монтажных работ 		( 		) 	тыс.руб. 	Нормативные затраты труда машинистов 		чел.-ч. 		
													
	оборудования 		( 		) 	тыс.руб. 							
							Расчетный измеритель 		
	прочих затрат 		( 		) 	тыс.руб. 	конструктивного решения 		

N п/п 	Обосно-
вание 	Наименование работ и затрат 	Единица измерения 	Количество 	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. 	Индексы 	Сметная стоимость в текущем уровне 	
				на единицу 	коэффициенты 	всего с учетом коэффи-
циентов 	на единицу 	коэффициенты 	всего 		цен, руб. 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	
Раздел X. Наименование раздела> 	
<пункт> 	<шифр 	<Наименование расценки> 	<единица 	<Х> 	<результирующий 	<Х> 						
	расценки> 	<Обоснование и численные значения коэффициентов>	измерения расценки> 		коэффициент> 							
	1 	ОТ 			<результирующий коэффициент>		<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<индекс> 	<Х> 	
	3 	ЭМ 			<результирующий коэффициент>		<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 			
	2 	в т.ч. ОТм 			<результирующий коэффициент>		<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<индекс> 	<Х> 	
	4 	М 			<результирующий коэффициент>		<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 			
	<код группы неучтенного ресурса> 	<Наименование неучтенного ресурса> 	<единица измерения неучтенного ресурса>	<Х> 		<Х> 						
		ЗТ 	чел.-ч 	<Х> 	<результирующий коэффициент>	<Х> 						
		ЗТм 	чел.-ч 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 						
		Итого по расценке					<Х> 		<Х> 			
<под-
пункт> 	<код неучтенного ресурса> 	Наименование неучтенного ресурса> 	<единица измерения неучтенного ресурса>	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 			
		ФОТ 							<Х> 		<Х> 	
	<обоснование> 	НР <вид работ> 	% 	<норматив НР> 	<результирующий коэффициент>	<Х> 			<Х> 		<Х> 	
	<обоснование> 	СП <вид работ> 	% 	<норматив СП> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 			<Х> 		<Х> 	
		Всего по позиции							<Х> 			
<пункт> 	<код ресурса> 	<Наименование неучтенного ресурса> 	<единица измерения неучтенного ресурса> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 			
		Всего по позиции							<Х> 			
<пункт> 	<обоснование> 	<Наименование неучтенного ресурса, отсутствующего в СНБ> 	<единица измерения неучтенного ресурса> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<индекс> 	<Х> 	
		Всего по позиции	<Х> 		<Х> 	
		Итого прямые затраты по Разделу X (в базисном уровне цен)	<Х> 			
				в том числе	<Х> 			
				оплата труда	<Х> 			
				эксплуатация машин и механизмов	<Х> 			
				материальные ресурсы	<Х> 			
				перевозка	<Х> 			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	<Х> 			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	<Х> 			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	<Х> 			
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)	<Х> 			
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)	<Х> 			
		Итого по разделу Раздел X (в базисном уровне цен)	<Х> 			
		справочно				
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			<Х> 	
		оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)			<Х> 	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)				
		ВСЕГО прямые затраты по смете	<Х> 		<Х> 	
			в том числе				
			оплата труда	<Х> 		<Х> 	
	<обоснование 		эксплуатация машин и механизмов 	<Х> 	<индекс> 	<Х> 	
	индекса>							
	<обоснование 		материальные ресурсы 	<Х> 	<индекс> 	<Х> 	
	индекса>							
	<обоснование 		перевозка 	<Х> 	<индекс> 	<Х> 	
	индекса> 							
		Всего ФОТ (справочно)	<Х> 		<Х> 	
		Всего накладные расходы	<Х> 		<Х> 	
		Всего сметная прибыль	<Х> 		<Х> 	
	<обоснование 	Всего оборудование 	<Х> 	<индекс> 	<Х> 	
	индекса>					
	<обоснование индекса>	Всего прочие затраты 	<Х> 	<индекс> 	<Х> 	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	<Х> 		<Х> 	
		в том числе				
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			<Х> 	
		оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) 			<Х> 	

Составил 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 	
Проверил 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 	

Примечания:

1. В графе 1 производится сквозная нумерация позиций сметного расчета, к которым относятся единичные расценки, а также связанные с ними неучтенные материальные ресурсы, при этом в строках неучтенных ресурсов указывается номер, состоящих из двух групп цифр, разделенных точкой, первая группа цифр которого соответствует номеру позиции, вторая - порядковому номеру строки в позиции, например, 1.1.

2. В графе 2 указываются шифры единичных расценок, коды неучтенных ресурсов (при замене, исключении, добавлении ресурсов), ссылка на сметные нормативы (для позиций накладных расходов и сметной прибыли). Для материальных ресурсов и оборудования, сметная стоимость которых определена с учетом положений пунктов 13 -18 Методики , приводится шифр (код) в соответствии с пунктом 23 Методики. В случае применения коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы и (или) условия производства работ, указывается шифр коэффициента (при наличии) или ссылка на положения сметных нормативов и (или) пункты разделов сборников единичных расценок.

3. В графе 3 указываются наименование единичных расценок, неучтенных единичными расценками материальных ресурсов полностью, без сокращений в соответствии с данными, включенными в ФРСН или в соответствии с проектной и иной технической документацией, а также обосновывающими сметную цену материальных ресурсов документами. Для материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в СНБ, указывается максимально полное их описание с указанием характеристик. В случае применения коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы и (или) условия производства работ, указывается их наименование, величина, а также составляющие единичных расценок, к которым указанные коэффициенты применяются.

4. В графе 4 указывается единица измерения единичных расценок, ресурсов в соответствии с данными, включенными в ФРСН, для материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в СНБ - в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией или в соответствии с обосновывающими сметную цену документами. В строках НР и СП - %.

5. В графе 5 указывается количество на единицу без применения коэффициентов к количеству: в строках единичных расценок - количество в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией и с учетом единицы измерения расценки; для материальных ресурсов - количество на единицу измерения единичной расценки в соответствии с данными, включенными в ФРСН или в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией с учетом положений Методики. В строках НР и СП - значение нормативов накладных расходов и сметной прибыли в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН.

6. В графе 6 указывается результирующее значение коэффициента к количеству, полученное как произведение всех применяемых коэффициентов, округление производится до семи знаков после запятой по итогу перемножения.

7. В графе 7 указывается результирующее количество с учетом коэффициента, приведенного в графе 6, при этом в строках материальных ресурсов - на весь объем единичной расценки. В строках НР и СП - норматив в процентах с учетом коэффициента, приведенного в графе 6. Результирующие количественные показатели округляются до семи знаков после запятой по итогу перемножения.

8. В графе 8 указывается сметная стоимость в базисном уровне цен в соответствии с данными, включенными в ФРСН. Для материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в СНБ, в графе 8 указывается сметная цена в текущем уровне цен (без учета НДС), полученная в соответствии с положениями пунктов 13 -18 Методики .

9. В графе 9 указывается результирующее значение коэффициента к стоимостным показателям, полученное как произведение всех применяемых коэффициентов, округление производится до семи знаков после запятой по итогу перемножения.

10. В графе 10 в строках составляющих единичных расценок, а также неучтенных материальных ресурсов и оборудования, сведения о которых включены в ФРСН, указывается сметная стоимость всего в базисном уровне цен, полученная как произведение граф 7, 8 и 9.

Для материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в СНБ, в графе 10 указывается сметная стоимость всего в базисном уровне цен, полученная как частное от деления граф 12 и 11.

В строках НР и СП значение рассчитывается в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН, от фонда оплаты труда в базисном уровне цен, полученного суммированием значений, указанных в графе 10 по строкам ОТ и ОТм.

Округление производится по каждой строке до двух знаков после запятой (до копеек) по итогу произведенных вычислений.

Итоговое значение по расценке определяется суммированием строк ОТ, ЭМ и М.

Итоговое значение по позиции "Всего по позиции" определяется суммированием строк "Итого по расценке", неучтенных ресурсов, НР и СП.

Итоговые значения по разделу определяются суммированием значений соответствующих позиций раздела по графе 10, приводятся в сметных расчетах справочно.

Итоговые значения по смете определяются суммированием значений (графа 10) всех соответствующих позиций по смете.

11. В графе 11 в соответствующих строках итогов по смете указываются индексы изменения сметной стоимости.

При разработке локального сметного расчета (сметы) базисно-индексным методом с применением индексов СМР к элементам прямых затрат индексы указываются также в строках ОТ и ОТм по каждой позиции (для последующего определения НР и СП в текущем уровне цен), при этом в итогах по смете индексы не указываются в строках "оплата труда", "Всего накладные расходы", "Всего сметная прибыль".

В графе 11 указывается результирующее значение индекса с учетом коэффициентов к нему, применение которых предусмотрено положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также письмами Минстроя России. Округление значения индекса производится по итогу перемножения до двух знаков после запятой.

12. При разработке локального сметного расчета (сметы) базисно-индексным методом с применением индекса СМР в графе 12 указывается сметная стоимость в текущем уровне цен, определенная:

а) произведением значений граф 7, 8 и 9 - в строках материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в СНБ;

б) произведением значений граф 10 и 11 - в строках итогов по смете;

в) суммированием соответствующих значений в графе 12 по позициям локального сметного расчета (сметы) - в строках итогов по смете "материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)" и "оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)".

При разработке локального сметного расчета (сметы) базисно-индексным методом с применением индексов к элементам прямых затрат в графе 12 указывается сметная стоимость в текущем уровне цен, определенная:

а) произведением значений граф 7, 8 и 9 - в строках материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в СНБ;

б) произведением значений граф 10 и 11 - в строках ОТ, ОТм, а также в строках итогов по смете "эксплуатация машин и механизмов", " материальные ресурсы", "перевозка", "Всего оборудование", "Всего прочие затраты";

в) суммированием значений строк ОТ и ОТм по графе 12 - для строк, в которых указан ФОТ в позициях единичных расценок;

г) расчетом в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, от фонда оплаты труда в текущем уровне цен, приведенном в графе 12 - в строках НР и СП;

д) суммированием соответствующих значений в графе 12 по позициям локального сметного расчета (сметы) - для итогов по разделу и по смете в строках "материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)" и "оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)".

Округление производится до целых чисел (до рублей) по итогу произведенных вычислений.

В остальных строках локального сметного расчета (сметы) графа 12 не заполняется.

13. Итоги локальных сметных расчетов (смет) приведены справочно. При подготовке сметной документации следует руководствоваться требованиями к формату документов, представляемых в электронной форме, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 18 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 .

14. Методические подходы к учету в локальных сметных расчетах (сметах) машин и механизмов в качестве неучтенных ресурсов аналогичны принятым для единичных расценок. Начисление НР и СП производится в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН.

15. Итоги сметной стоимости в соответствующих реквизитах локального сметного расчета (сметы), приведенных перед таблицей локального сметного расчета (сметы), указываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой, при этом сметная стоимость пусконаладочных работ указывается в строке "Сметная стоимость прочих затрат".

16. В итогах локального сметного расчета (сметы) сметная стоимость пусконаладочных работ распределяется на затраты "вхолостую" и "под нагрузкой" и указывается отдельными строками после строки "ВСЕГО по смете (в текущем уровне цен)", расчет производится суммированием соответствующих позиций локального сметного расчета (сметы) с учетом приложения N 8 к Методике .

Приложение N 3
к Методике определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр
(рекомендуемый образец) 

      

 Форма локального сметного расчета (сметы) для ресурсно-индексного метода 
		
Наименование редакции сметных нормативов 		
		
Наименование программного продукта 		
	
(наименование стройки) 	
	
(наименование объекта капитального строительства) 	

      

 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) N ______________ 

(наименование конструктивного решения) 	

Составлен 	ресурсно-индексным 	методом 	
		
Основание 		
	(проектная и (или) иная техническая документация) 	

Составлен(а) в текущем уровне цен 									
									
Сметная стоимость 		тыс.руб. 							
										
	в том числе: 			Средства на оплату труда рабочих 				тыс.руб. 		
										
	строительных работ 		тыс.руб. 	Нормативные затраты труда рабочих 		чел.-ч. 		
										
	монтажных работ 		тыс.руб. 	Нормативные затраты труда машинистов 		чел.-ч. 		
										
	оборудования 		тыс.руб. 							
				Расчетный измеритель 		
	прочих затрат 		тыс.руб. 	конструктивного решения 		

N п/п 	Обоснование 	Наименование работ и затрат 	Единица измерения 	Количество 	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, стоимость которых принята по ФГИС ЦС и отсутствующих в СНБ), руб. 	ФГИС ЦС или индекс ы 	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. 	
				на единицу 	коэффициенты 	всего с учетом коэффи-
циентов 	на единицу 	коэффициенты 	всего 			
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	
Раздел X. <Наименование раздела> 	
<пункт> 	ГЭСН <шифр 	<Наименование сметного норматива 	<единица 	<Х> 	<результирующий коэффициент>	<Х> 						
	сметной нормы> 	"Обоснование и численные значения коэффициентов>	измерения расценки> 									
	1 	ОТ 									<Х> 	
	<код> 	Затраты труда рабочих <разряд работ> 	чел.-ч 	<Х> 	<результирующий коэффициент>	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	ФГИС ЦС 	<Х> 	
	3 	ЭМ 									<Х> 	
	<код машины или механизма> 	<Наименование машины или механизма> 	маш.-ч 	<Х> 	<результирующий коэффициент>	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 		ФГИС ЦС 	<Х> 	
	<код машины или механизма> 	<Наименование машины или механизма> 	маш.-ч 	<Х> 	<результирующий коэффициент>	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<индекс> 	<Х> 	
	2 	в т.ч. ОТм 									<Х> 	
		Затраты труда машинистов 	чел.-ч 	<Х> 	<результирующий коэффициент>	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	ФГИС ЦС 	<Х> 	
	4 	М 									<Х> 	
	<код учтенного ресурса> 	<Наименование учтенного ресурса>	<единица измерения> 	<Х> 		<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 		ФГИС ЦС 	<Х> 	
	<код учтенного ресурса> 	<Наименование учтенного ресурса>	<единица измерения> 	<Х> 		<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 		ФГИС ЦС 	<Х> 	
	<код учтенного ресурса> 	<Наименование учтенного ресурса>	<единица измерения> 	<Х> 		<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<индекс> 	<Х> 	
	<код группы неучтенного ресурса> 	<Наименование неучтенного ресурса> 	<единица измерения неучтенного ресурса>	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 		<результирующий коэффициент> 				
	<код группы неучтенного ресурса> 	<Наименование неучтенного ресурса> 	<единица измерения неучтенного ресурса> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 		<результирующий коэффициент> 				
		ЗТ 	чел.-ч 	<Х> 	<результирующий коэффициент>	<Х> 						
		ЗТм 	чел.-ч 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 						
		Итого									<Х> 	
<под-
пункт> 	<код неучтенного ресурса> 	<Наименование неучтенного ресурса> 	<единица измерения неучтенного ресурса> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<индекс> 	<Х> 	
<под-
пункт> 	<код неучтенного ресурса> 	<Наименование неучтенного ресурса> 	<единица измерения неучтенного ресурса> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 		ФГИС ЦС 	<Х> 	
		ФОТ 									<Х> 	
	<обоснование> 	HP <вид работ> 	% 	<норматив НР> 	<результирующий коэффициент>	<Х> 					<Х> 	
	<обоснование> 	СП <вид работ> 	% 	<норматив СП> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 					<Х> 	
		Всего по позиции									<Х> 	
<пункт> 	<код ресурса> 	<Наименование неучтенного ресурса> 	<единица измерения неучтенного ресурса> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент 	<Х> 	<индекс> 	<Х> 	
		Всего по позиции									<Х> 	
<пункт> 	<код ресурса> 	<Наименование неучтенного ресурса> 	<единица измерения неучтенного ресурса> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 		ФГИС ЦС 	<Х> 	
		Всего по позиции									<Х> 	
<пункт> 	<обоснование> 	<Наименование неучтенного ресурса, отсутствующего в СНБ> 	м 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 			<Х> 	
		Всего по позиции 									<Х> 	
	Итого прямые затраты по Разделу X (в текущем уровне цен)	<Х> 	
		в том числе	<Х> 	
		оплата труда	<Х> 	
		эксплуатация машин и механизмов	<Х> 	
		материальные ресурсы	<Х> 	
		перевозка	<Х> 	
	Итого ФОТ (справочно)	<Х> 	
	Итого накладные расходы (в текущем уровне цен)	<Х> 	
	Итого сметная прибыль (в текущем уровне цен)	<Х> 	
	Итого оборудование (в текущем уровне цен)	<Х> 	
	Итого прочие затраты (в текущем уровне цен)	<Х> 	
	Итого по разделу Раздел X (в текущем уровне цен)	<Х> 	
	в том числе		
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	<Х> 	
	оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)	<Х> 	
	Всего прямые затраты по смете (в текущем уровне цен)	<Х> 	
	в том числе		
	оплата труда	<Х> 	
	эксплуатация машин и механизмов	<Х> 	
	материальные ресурсы	<Х> 	
	перевозка	<Х> 	
	Всего ФОТ (в текущем уровне цен) (справочно)	<Х> 	
	Всего накладные расходы (в текущем уровне цен)	<Х> 	
	Всего сметная прибыль (в текущем уровне цен)	<Х> 	
	Всего оборудование (в текущем уровне цен)	<Х> 	
	Всего прочие затраты (в текущем уровне цен)	<Х> 	
	ВСЕГО по смете (в текущем уровне цен)	<Х> 	
	в том числе		
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 	<Х> 	

Составил 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 	
Проверил 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 	

Примечания:

1. В графе 1 производится сквозная нумерация позиций сметного расчета, к которым относятся единичные расценки, а также связанные с ними неучтенные материальные ресурсы, при этом в строках неучтенных ресурсов указывается номер, состоящих из двух групп цифр, разделенных точкой, первая группа цифр которого соответствует номеру позиции, вторая - порядковому номеру строки в позиции, например, 1.1.

2. В графе 2 указываются шифры сметных норм, коды учтенных материальных ресурсов и оборудования, а также неучтенных материальных ресурсов и оборудования (при замене, исключении, добавлении материальных ресурсов), ссылка на сметные нормативы (для позиций накладных расходов и сметной прибыли). Для материальных ресурсов и оборудования, сметная стоимость которых определена с учетом положений пунктов 13 -18 Методики , приводится шифр (код) в соответствии с пунктом 23 Методики. В случае применения коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы и (или) условия производства работ, указывается шифр коэффициента (при наличии) или ссылка на положения сметных нормативов и (или) пункты разделов сборников сметных норм.

3. В графе 3 указываются наименование сметных норм, учтенных и неучтенных сметными нормами строительных ресурсов полностью, без сокращений в соответствии с данными, включенными в ФРСН или в соответствии с проектной и иной технической документацией, а также обосновывающими сметную цену строительных ресурсов документами. Для материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в составляющих единичных расценок, включенных в ФРСН, указывается максимально полное их описание с указанием характеристик. В случае применения коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы и (или) условия производства работ, указывается их наименование, величина, а также составляющие сметных норм и элементы сметной стоимости, к которым указанные коэффициенты применяются.

4. В графе 4 указывается единица измерения сметных норм, строительных ресурсов в соответствии с данными, включенными в ФРСН, для материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в СНБ - в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией или в соответствии с обосновывающими сметную цену документами. В строках HP и СП - %.

5. В графе 5 указывается количество на единицу без применения коэффициентов к количеству: в строках сметных норм - количество в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией и с учетом единицы измерения нормы; для строительных ресурсов - количество на единицу изменения сметной нормы в соответствии с данными, включенными в ФРСН или в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией с учетом положений Методики. В строках HP и СП - значение нормативов накладных расходов и сметной прибыли в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН.

6. В графе 6 указывается результирующее значение коэффициента к количеству, полученное как произведение всех применяемых коэффициентов, округление производится до семи знаков после запятой по итогу перемножения.

7. В графе 7 указывается результирующее количество строительных ресурсов на весь объем сметной нормы с учетом коэффициента, приведенного в графе 6. В строках НР и СП-норматив в процентах с учетом коэффициента, приведенного в графе 6. Результирующие количественные показатели округляются до семи знаков после запятой по итогу перемножения.

8. В графе 8 указывается сметная цена строительных ресурсов:

в текущем уровне цен - для строительных ресурсов, информация о сметных ценах которых приведена в ФГИС ЦС и (или) строительных ресурсов, стоимость которых определяется в соответствии с положениями пунктов 13 -18 Методики ;

в базисном уровне цен - для строительных ресурсов, информация о сметных ценах которых отсутствует в ФГИС ЦС.

9. В графе 9 указывается результирующее значение коэффициента к стоимостным показателям, полученное как произведение всех применяемых коэффициентов, округление производится до семи знаков после запятой по результату перемножения.

10. В графе 10 указывается сметная стоимость всего в базисном уровне цен, определенная как произведение граф 7, 8 и 9, за исключением строк строительных ресурсов, информация о сметных ценах которых принята на основании данных ФГИС ЦС или строительных ресурсов, стоимость которых определена в соответствии с положениями пунктов 13-18 Методики (графа 10 для таких ресурсов не заполняется).

Округление производится по каждой позиции до двух знаков после запятой (до копеек) по итогу произведенных вычислений.

11. В графе 11 указываются соответствующие индексы изменения сметной стоимости (в строках строительных ресурсов, стоимость которых принята по данным составляющих единичных расценок, включенных в ФРСН) или "ФГИС ЦС" - для строительных ресурсов, стоимость которых учтена на основании данных ФГИС ЦС. В строках строительных ресурсов, стоимость которых определена в соответствии с положениями пунктов 13 -18 Методики , графа 11 не заполняется.

12. В графе 12 в строках ОТ, ЭМ и М указывается сметная стоимость всего в текущем уровне цен, полученная суммированием значений графы 12 соответствующих групп строительных ресурсов. В строках строительных ресурсов указывается сметная стоимость всего в текущем уровне цен:

для строительных ресурсов, отсутствующих в ФГИС ЦС, определяется как произведение граф 10 и 11;

для строительных ресурсов, информация о сметных ценах которых приведена в ФГИС ЦС или строительных ресурсов, стоимость которых определяется в соответствии с положениями пунктов 13 -18 Методики , в графе 12 указывается значение, определенное как произведение граф 7, 8 и 9.

В строке "Итого" значение определяется суммированием строк ОТ, ЭМ и М по графе 12. В строках HP и СП указывается стоимость в текущем уровне цен, полученная расчетом в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН. Итоговое значение по позиции определяется суммированием строк "Итого", HP и СП. Округление производится по каждой позиции до целых чисел (до рублей).

Итоговые значения по разделу определяется суммированием значений соответствующих позиций раздела по графе 12, приводятся в сметных расчетах справочно.

Итоговые значения по смете определяется суммированием значений (графа 12) всех соответствующих позиций по смете.

13. Итоги локальных сметных расчетов (смет) приведены справочно. При подготовке сметной документации следует руководствоваться требованиями к формату документов, представляемых в электронной форме, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 18 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 .

14. Итоги сметной стоимости в соответствующих реквизитах локального сметного расчета (сметы), приведенных перед таблицей локального сметного расчета (сметы), указываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой, при этом сметная стоимость пусконаладочных работ указывается в строке "Сметная стоимость прочих затрат".

15. В итогах локального сметного расчета (сметы) сметная стоимость пусконаладочных работ распределяется на затраты "вхолостую" и "под нагрузкой" и указывается отдельными строками после строки "ВСЕГО по смете (в текущем уровне цен)", расчет производится суммированием соответствующих позиций локального сметного расчета (сметы) с учетом приложения N 8 к Методике .

Приложение N 4
к Методике определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр
(рекомендуемый образец) 

      

 Форма локального сметного расчета (сметы), разработанного ресурсным методом 
		
Наименование редакции сметных нормативов 		
		
Наименование программного продукта 		
	
(наименование стройки) 	
	
(наименование объекта капитального строительства) 	

      

 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) N ______________ 

(наименование конструктивного решения) 	

Составлен 	ресурсным 	методом 	
		
Основание 		
	(проектная и (или) иная техническая документация) 	

Составлен(а) в текущем уровне цен 									
									
Сметная стоимость 		тыс.руб. 							
										
	в том числе: 			Средства на оплату труда рабочих 				тыс.руб. 		
										
	строительных работ 		тыс.руб. 	Нормативные затраты труда рабочих 		чел.-ч. 		
										
	монтажных работ 		тыс.руб. 	Нормативные затраты труда машинистов 		чел.-ч. 		
										
	оборудования 		тыс.руб. 							
				Расчетный измеритель 		
	прочих затрат 		тыс.руб. 	конструктивного решения 		

N п.п. 	Обоснование 	Наименование работ и затрат 	Единица измерения 	Количество 	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. 	
				на единицу 	коэффициенты 	всего с учетом коэффици-
ентов 	на единицу 	коэффициенты 	всего 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	
Раздел X. <Наименование раздела> 	
<пункт> 	ГЭСН <шифр сметной нормы> 	<Наименование сметного норматива> <Обоснование и численные значения коэффициентов>	<единица измерения сметной нормы> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 				
	1 	ОТ							<Х> 	
	<код> 	Затраты труда рабочих <разряд работ> 	чел.-ч 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	
	3 	ЭМ							<Х> 	
	<код машины или механизма> 	<Наименование машины или механизма> 	маш.-ч 	<Х> 	<результирующий коэффициент>	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	
	<код машины или механизма> 	<Наименование машины или механизма> 	маш.-ч 	<Х> 	<результирующий коэффициент>	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	
		в т.ч. ОТм							<Х> 	
	2	Затраты труда машинистов 	чел.-ч 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент>	<Х> 	
	4	М 							<Х> 	
	<код учтенного ресурса> 	<Наименование учтенного ресурса> 	<единица измерения учтенного ресурса>	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	
	<код учтенного ресурса> 	<Наименование учтенного ресурса> 	<единица измерения учтенного ресурса>	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	
	<код учтенного ресурса> 	<Наименование учтенного ресурса> 	<единица измерения учтенного ресурса>	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	
	<код группы неучтенного ресурса> 	<Наименование неучтенного ресурса> 	<единица измерения неучтенного ресурса>	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 				
		ЗТ 	чел.-ч 	<Х> 	<результирующий коэффициент>	<Х> 				
		ЗТм 	чел.-ч 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 				
		Итого							<Х> 	
		Корректировка М							<Х> 	
16.1 	<код группы неучтенного ресурса> 	<Наименование неучтенного ресурса> 	<единица измерения неучтенного ресурса>	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 				
16.2 	<код ресурса> 	<Наименование неучтенного ресурса - оборудования> 	<единица измерения неучтенного ресурса> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент" 	<Х> 	
		ФОТ							<Х> 	
	<обоснование> 	НР <вид работ> 	% 	<норматив НР> 	<результирующий коэффициент>	<Х> 			<Х> 	
	<обоснование> 	СП <вид работ> 	% 	<норматив СП> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 			<Х> 	
		Всего по позиции							<Х> 	
<пункт> 	<код ресурса> 	<Наименование неучтенного ресурса - оборудования> 	<единица измерения неучтенного ресурса> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент" 	<Х> 	
		Всего по позиции							<Х> 	
<пункт> 	<обоснование> 	<Наименование неучтенного ресурса, отсутствующего в СНБ> 	<единица измерения неучтенного ресурса> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	<Х> 	<результирующий коэффициент> 	<Х> 	
		Всего по позиции		<Х> 	
		Всего прямые затраты по Разделу X (в текущем уровне цен)		<Х> 	
		в том числе		<Х> 	
		Итого оплата труда		<Х> 	
		Итого эксплуатация машин и механизмов		<Х> 	
		Итого материальные ресурсы		<Х> 	
		Итого перевозка		<Х> 	
		Итого ФОТ (справочно)		<Х> 	
		Итого накладные расходы (в текущем уровне цен)		<Х> 	
		Итого сметная прибыль (в текущем уровне цен)		<Х> 	
		Итого оборудование (в текущем уровне цен)			
		Итого прочие затраты (в текущем уровне цен)			
		Итого по разделу Раздел X (в текущем уровне цен)		<Х> 	
		Всего прямые затраты по смете (в текущем уровне цен)		<Х> 	
		в том числе			
		оплата труда		<Х> 	
		эксплуатация машин и механизмов		<Х> 	
		материальные ресурсы		<Х> 	
		перевозка		<Х> 	
		Всего ФОТ (в текущем уровне цен) (справочно)		<Х> 	
		Всего накладные расходы (в текущем уровне цен)		<Х> 	
		Всего сметная прибыль (в текущем уровне цен)		<Х> 	
		Всего оборудование (в текущем уровне цен)		<Х> 	
		Всего прочие затраты (в текущем уровне цен)		<Х> 	
		ВСЕГО по смете (в текущем уровне цен) 		<Х> 	

Составил 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 	
Проверил 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 	

Примечания:

1. В графе 1 производится сквозная нумерация позиций сметного расчета, к которым относятся сметные нормы, а также связанные с ними неучтенные ресурсы, при этом в строках неучтенных ресурсов указывается номер, состоящих из двух групп цифр, разделенных точкой, первая группа цифр которого соответствует номеру позиции, вторая - порядковому номеру строки в позиции, например, 1.1а.

2. В графе 2 указываются шифры сметных норм, коды учтенных строительных ресурсов, а также неучтенных материальных ресурсов (при замене, исключении, добавлении материальных ресурсов), ссылка на сметные нормативы (для позиций накладных расходов и сметной прибыли). Для строительных ресурсов, сметная стоимость которых определена с учетом положений пунктов 13 -18 Методики , приводится шифр (код) в соответствии с пунктом 23 Методики . В случае применения коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы и (или) условия производства работ, указывается шифр коэффициента (при наличии) или ссылка на положения сметных нормативов.

3. В графе 3 указываются наименование сметных норм, учтенных и неучтенных сметными нормами строительных ресурсов полностью, без сокращений в соответствии с данными, включенными в ФРСН или в соответствии с проектной и иной технической документацией, а также обосновывающими сметную цену строительных ресурсов документами. Для материальных ресурсов и оборудования, отсутствующих в классификаторе строительных ресурсов, указывается максимально полное их описание с указанием характеристик и расчетом стоимости в текущем уровне цен. В случае применения коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы и (или) условия производства работ, указывается их наименование, величина, а также составляющие сметных норм, к которым указанные коэффициенты применяются.

4. В графе 4 указывается единица измерения сметных норм, строительных ресурсов в соответствии с данными, включенными в ФРСН, для строительных ресурсов, отсутствующих в классификаторе строительных ресурсов - в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией или в соответствии с обосновывающими сметную цену строительных ресурсов документами.

В строках HP и СП - %.

5. В графе 5 указывается количество на единицу без применения коэффициентов к количеству: в строках сметных норм - количество в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией и с учетом единицы измерения сметной нормы; для строительных ресурсов - количество на единицу измерения сметной нормы в соответствии с данными, включенными в ФРСН или в соответствии с проектной и (или) иной технической документацией с учетом положений Методики. В строках HP и СП - значение нормативов накладных расходов и сметной прибыли в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН.

6. В графе 6 указывается результирующее значение коэффициента к количеству, полученное как произведение всех применяемых коэффициентов, округление производится до семи знаков после запятой по итогу перемножения.

7. В графе 7 указывается результирующее количество строительных ресурсов с учетом коэффициента на весь объем сметной нормы. Количественные показатели округляются до семи знаков после запятой по итогу перемножения.

8. В графе 8 указывается сметная стоимость в текущем уровне цен, определенная в соответствии с положениями Методики.

9. В графе 9 указывается результирующее значение коэффициента к стоимостным показателям, полученное как произведение всех применяемых коэффициентов, округление производится до семи знаков после запятой по итогу перемножения.

10. В графе 10 в строках составляющих сметных норм (ОТ, ЭМ и М) указывается сметная стоимость всего в текущем уровне цен, полученная суммированием значений графы 10 соответствующих групп строительных ресурсов. В строках учтенных и неучтенных строительных ресурсов указывается сметная стоимость всего в текущем уровне цен, определенная как произведение граф 7, 8 и 9. В строке "Итого по сметной норме" значение определяется суммированием строк ОТ, ЭМ и М по графе 10. В строках HP и СП указывается стоимость в текущем уровне цен, полученная расчетом в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН. Итоговое значение по позиции определяется суммированием строк "Итого по сметной норме", HP и СП. Округление производится по каждой позиции до целых чисел (до рублей).

Итоговые значения по разделу определяется суммированием значений соответствующих позиций раздела по графе 10, приводятся в сметных расчетах справочно.

Итоговые значения по смете определяется суммированием значений (графа 10) всех соответствующих позиций по смете.

11. Итоги локальных сметных расчетов (смет) приведены справочно. При подготовке сметной документации следует руководствоваться требованиями к формату документов, представляемых в электронной форме, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 18 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 .

12. Итоги сметной стоимости в соответствующих реквизитах локального сметного расчета (сметы), приведенных перед таблицей локального сметного расчета (сметы), указываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой, при этом сметная стоимость пусконаладочных работ указывается в строке "Сметная стоимость прочих затрат".

13. В итогах локального сметного расчета (сметы) сметная стоимость пусконаладочных работ распределяется на затраты "вхолостую" и "под нагрузкой" и указывается отдельными строками после строки "ВСЕГО по смете (в текущем уровне цен)", расчет производится суммированием соответствующих позиций локального сметного расчета (сметы) с учетом приложения N 8 к Методике .

Приложение N 5
к Методике определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр
(рекомендуемый образец) 

(наименование стройки) 	
	
(наименование объекта капитального строительства) 	

      

 ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) N ОС-__________ 
		
Основание 		
	((проектная и (или) иная техническая документация)) 	

Сметная стоимость 		тыс.руб. 	
			
Расчетный измеритель объекта капитального строительства 			
			
Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель объекта капитального строительства 		руб. 	
			
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен _________________ 20____ г. 	

N п/п 	Обоснование 	Наименование 	Сметная стоимость, тыс.руб. 	
		локальных сметных расчетов (смет), затрат 	Строительных (ремонтно-
строительных, ремонтно-
реставрационных) работ 	монтажных работ 	обору-
дования 	прочих затрат 	всего 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	
<пункт> 	<обоснование> 	<Наименование локального сметного расчета> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	
<пункт> 	<обоснование> 	<Наименование локального сметного расчета> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	
… 	… 	… 	… 	… 	… 	… 	… 	
<пункт> 	<обоснование> 	<Наименование локального сметного расчета> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	
		Итого 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	
	<обоснование> 	Временные здания и сооружения 	<Х> 	<Х> 			<Х> 	
		Итого 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	
	<обоснование> 	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 	<Х> 	<Х> 			<Х> 	
		Итого 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	
… 	… 	… 	… 	… 	… 	… 	… 	
		Итого 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	
		ВСЕГО 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	<Х> 	
		в том числе: 						
			ОТ 					<Х> 	
			ЭМ 					<Х> 	
			М 					<Х> 	
			НР 					<Х> 	
			СП 					<Х> 	
			оборудование 					<Х> 	
			прочие затраты 					<Х> 	

Главный инженер проекта 		
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Начальник 		отдела 		
	(наименование) 		[подпись (инициалы, фамилия)]	
Составил 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]	
Проверил 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 	

Примечания:

1. В графах 4-8 по каждому пункту объектного сметного расчета (сметы) указываются итоги по локальным сметным расчетам (сметам).

2. Итоги оплаты труда, стоимости эксплуатации машин и механизмов, материальных ресурсов, сметной прибыли, накладных расходов, оборудования и прочих затрат приводятся при определении сметной стоимости ресурсным и ресурсно-индексным методом.

3. В графе 6 помимо стоимости оборудования учитывается также стоимость мебели, инвентаря и произведений искусства.

Приложение N 6
к Методике определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр
(рекомендуемый образец) 
						
Заказчик 		
	(наименование организации)	
Утвержден 				20____ г. 	
			
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 		тыс.руб. 	
			
(ссылка на документ об утверждении) 	

       

 Сводный сметный расчет стоимости строительства
N ССРСС-_____________ 

(наименование стройки) 	

Составлен в базисном (текущем) уровне цен __________________ 20___ г.

N 	Обоснование 	Наименование 	Сметная стоимость, тыс.руб. 	
п/п 		глав, объектов капитального строительства, работ и затрат 	строительных (ремонтно-
строительных, ремонтно-
реставрационных) работ 	монтажных работ 	оборудования 	прочих затрат 	всего 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	

								

Руководитель проектной организации 		
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Главный инженер проекта 		
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Начальник 		отдела 		
	(наименование) 		[подпись (инициалы, фамилия)]	
Заказчик 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 	

Примечание:

1. В графе 6 помимо стоимости оборудования учитывается также стоимость мебели, инвентаря и произведений искусства.

Приложение N 7
к Методике определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр
(рекомендуемый образец) 
							
Заказчик 		
	(наименование организации)	
Утверждена 				20____ г. 	
			
Сводка затрат в сумме 		тыс.руб. 	
			
(ссылка на документ об утверждении)	
"____" _____________ 20___ г. 	

      

 СВОДКА ЗАТРАТ 

(наименование стройки) 	

Составлена в текущем уровне цен __________________ 20____ г.

     Таблица 1 
						
N п/п 	Наименование затрат 	Сметная стоимость, тыс.руб. 	
		объектов производственного назначения 	объектов непроизводственного назначения 	всего 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1 	Сметная стоимость: 				
1.1 		строительных и монтажных работ 				
1.2 		оборудования 				
1.3 		прочих затрат 				
2 	Сметная стоимость всего, 				
	в том числе 				
2.1 	НДС 				

Руководитель проектной организации 		
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Главный инженер проекта 		
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Начальник 		отдела 		
	(наименование) 		[подпись (инициалы, фамилия)]	
Заказчик 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 	

Таблица 2

N 	Обосно- 	Наимено- 	Сметная стоимость, руб. 	Обору- 	Затраты труда 	ФОТ 	HP 	СП 	Итого 	
п/п 	вание 	вание 	Прямые 	в том числе 	дование 	рабочих 	машинистов 					
		локальных сметных расчетов (смет), 	затраты 	оплата труда рабочих 	стоимость эксплуатации машин и механизмов 	матери-
альные ресурсы 								
		затрат 			всего 	в том числе оплата труда машинистов 									
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 	

															

															
		Всего 													

Составил 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 	
Проверил 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 	

Примечания:

1. Таблица 2 к сводке затрат разрабатывается по требованию заказчика в текущем и (или) базисном уровне цен.

Приложение N 8
к Методике определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства,
работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации на территории
Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 года N 421/пр
(рекомендательное) 

      

 Структура полного комплекса пусконаладочных работ (усредненная) 
							
N сборника сметных норм 	Наименование сборника сметных норм (единичных расценок) на пусконаладочные работы 	N отдела 	N раздела 	N таблицы 	Доля пусконаладочных работ для объектов капитального строительства, % 	
					"вхолостую" 	"под нагрузкой" 	
	1 	2 	3 	4 	5 	6 	
1 	Электротехнические устройства 				80 	20 	
2 	Автоматизированные системы управления 				80 	20 	
3 	Системы вентиляции и 	1 			75 	25 	
	кондиционирования воздуха 	2 			- 	100* 	
4 	Подъемно-транспортное оборудование 				55 	45 	
5 	Металлообрабатывающее оборудование 				70 	30 	
6 	Холодильные и компрессорные 	1 	1 	1 	14 	86 	
	установки 			2 	28 	72 	
				3 	36 	64 	
				4, 5 	35 	65 	
			2 		57 	43 	
			3 		47 	53 	
		2 	1 	1, 2 	53 	47 	
				3 	50 	50 	
			2 		25 	75 	
		3 	1 	1 	50 	50 	
				2-13 	22 	78 	
7 	Теплоэнергетическое 	1-7, 9 			60 	40 	
	оборудование 	8 			- 	100* 	
		10 			- 	100 	
8 	Деревообрабатывающее оборудование 				60 	40 	
9 	Сооружения водоснабжения и 	1 			25 	75 	
	канализации 	2 			30 	70 	
		3 			10 	90 	

________________ 
* Работы, предусмотренные сметными нормами отдела 2 "Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенические (технологические) требования к воздушной среде" сборника 3 "Системы вентиляции и кондиционирования", выполняются на действующих предприятиях (во введенных в эксплуатацию зданиях и сооружениях) при достижении проектной мощности. Работы, предусмотренные сметными нормами отдела 8 и 10 "Режимно-наладочные испытания" сборника сметных норм и единичных расценок N 7 "Теплоэнергетическое оборудование", проводятся на действующих предприятиях и оборудовании.

Стоимость работ, полученная с применением указанных сметных норм, не относится к пусконаладочным работам, не включается в сводную смету на ввод в эксплуатацию предприятия, здания, сооружения.

Приложение N 9
к Методике определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 4 августа 2020 года N 421/пр 

      

 Рекомендуемый перечень работ и затрат, учитываемых в главах 1 и 9 сводного сметного расчета стоимости строительства 
				
N п/п 	Номер глав сводного сметного расчета, наименование работ и затрат 	Порядок определения и обоснования стоимости работ и затрат 	Порядок включения работ и затрат в сводный сметный расчет 	
1 	2 	3 	4 	
1 	Глава 1 			
1.1 	Получение исходных данных и условий для подготовки проектной документации 			
1.1.1 	Затраты, связанные с получением (разработкой) исходных данных и специальных технических условий для подготовки проектной документации, проведением необходимых согласований по проектным решениям 	Определяются расчетами согласно тарифам (ценам, нормативам), утверждаемым в соответствии законодательством Российской Федерации. В случаях, когда законодательством Российской Федерации не установлено государственное регулирование - согласно ценам и тарифам специализированных организаций в соответствии с положениями пункта 13 Методики. 	Графы 7 и 8 	
1.1.2 	Затраты, связанные с проведением геодезических работ, выполняемых на территории строительства до начала строительства (вынос в натуру границ участка строительства, осей контура строительства зданий сооружений и трасс осей подземных сетей инженерно-технического обеспечения, знаки и пункты в земле или створы осей на близлежащих капитальных строениях) 	Определяются расчетами с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН 	Графы 4, 7 и 8 	
1.1.3 	Затраты, связанные с оформлением прав владения и пользования на земельные участки (затраты на отвод земельного участка (приобретение в собственность земельных участков для строительства, аренда в период архитектурно-строительного проектирования и (или) строительства), плата за сервитут, возмещение убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав в связи с установлением и изменением зон с особыми условиями использования территорий, земельный налог на период строительства, плата за пользование водными объектами или их частями 	Определяются расчетами на основании данных проектной и (или) иной технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации 	Графы 7 и 8 	
1.1.4 	Затраты, связанные с подготовкой проектов планировки территории, предусматривающих размещение объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, в случае, когда источником финансирования работ по подготовке указанной документации, приведенном в форме задания на ее разработку, являются средства заказчика, осуществляющего строительство данного объекта и не предполагается их компенсация из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 	Определяются расчетами в соответствии с законодательством Российской Федерации, составленными заказчиком по согласованию с главным распорядителем средств соответствующего бюджета (за исключением случаев, когда заказчиком является главный распорядитель средств) 	Графы 7 и 8 	
1.2 	Затраты по освоению территории строительства 			
1.2.1 	Затраты, связанные с возмещением убытков (компенсацией) за сносимые строения, садово-огородные насаждения в связи с изъятием под строительство земельных участков и расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, компонентов природной среды (производимых за счет средств организации в случае, если решение об изъятии принято на основании ходатайства об изъятии), валкой леса, корчевкой пней, очисткой от кустарника, уборкой камней, вывозкой промышленных отвалов (отработанные породы, шлак и тому подобное) и прочие объекты, препятствующие осуществлению строительства, переносом и (или) переустройством (в том числе техническим надзором собственников (владельцев)), зданий и сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения, путей, дорог и других объектов капитального строительства (или строительством новых зданий и сооружений взамен сносимых), переселением жильцов, в том числе, на выполнение проектных, изыскательских и кадастровых работ (за исключением учтенных в составе исходных данных для подготовки проектной документации), оценку земельных участков, объектов недвижимого имущества, упущенной выгоды, технадзор и тому подобное, расходы, связанные с компенсацией за посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, возмещением потерь сельскохозяйственного производства при отводе земель, снятием и хранением плодородного слоя почвы и тому подобное 	Определяются локальными сметными расчетами (сметами), разработанными в соответствии с положениями Методики, с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, расчетами согласно тарифам (ценам, нормативам), утверждаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случаях, когда законодательством не установлено государственное регулирование - согласно ценам и тарифам специализированных организаций в соответствии с положениями пункта 13 Методики. 	Графы 4, 5, 6, 7 и 8 	
1.2.2 	Затраты по разминированию территории строительства в пределах строительной площадки или полосы отвода линейного объекта 	Определяются расчетом с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, при отсутствии сметных нормативов - в соответствии с положениями пункта 13 Методики 	Графы 7 и 8 	
1.2.3 	Затраты, связанные с организацией соответствующих мероприятий в случае обнаружения археологического объекта или признаков такого объекта 	Определяются расчетом с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, при отсутствии сметных нормативов - в соответствии с положениями пункта 13 Методики 	Графы 7 и 8 	
1.2.4 	Затраты на проведение на территории строительства природоохранных мероприятий, а также мероприятий по возмещению вреда, наносимого окружающей среде 	Определяются локальными сметными расчетами (сметами), разработанными в соответствии с положениями Методики, с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, а также расчетом согласно ценам, тарифам, утверждаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 	Графы 4, 5, 6, 7 и 8 	
1.2.5 	Затраты по инженерной защите территории строительства от различных геологических и гидрогеологических процессов (сели, оползни, обвалы, подтопление и подобные гидрогеологические процессы) 	Определяются локальными сметными расчетами (сметами), разработанными в соответствии с положениями Методики, с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, на основании ПОС, разработанного в составе проектной документации 	Графы 4, 5, 6 и 8 	
1.2.6 	Затраты, связанные с изменением схемы движения транспорта и пешеходов, в том числе организацию движения 	Определяются локальными сметными расчетами (сметами), разработанными в соответствии с положениями Методики, с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, на основании проекта организации дорожного движения в составе проектной документации 	Графы 4, 5, 6 и 8 	
1.2.7 	Приведение земельных участков, предоставленных во временное пользование на период строительства, в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяйстве, или для других целей в соответствии с проектом восстановления (рекультивации) нарушенных земель, а также работы по лесовосстановлению 	Определяются локальными сметными расчетами (сметами), разработанными в соответствии с положениями Методики, с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН 	Графы 4 и 8 	
1.2.8 	Затраты на подготовку и экспертизу проекта освоения лесов, проекта лесовосстановления, проекта лесоразведения, проекта рекультивации земель 	Определяются расчетом в соответствии с законодательством Российской Федерации 	Графы 7 и 8 	
2 	Глава 9 			
2.1 	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 	Определяются расчетом с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН. Учитываются отдельными строками для соответствующих объектов капитального строительства 	Графы 4, 5 и 8 	
2.2 	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом (собственным или арендованным), если общественный транспорт не обеспечивает их перевозку и отсутствует возможность организовать перевозку с использованием специальных маршрутов городского пассажирского транспорта. Дополнительные затраты, связанные с привлечением на договорной основе с местными органами исполнительной власти средств строительной организации для покрытия расходов по перевозке работников маршрутами наземного городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси), сверх сумм, определенных исходя из действующих тарифов на соответствующие виды транспорта 	Определяются расчетом на основании проектной и (или) иной технической документации, а также согласно тарифам (ценам, нормативам), утверждаемым в соответствии законодательством Российской Федерации. В случаях, когда законодательством Российской Федерации не установлено государственное регулирование - согласно ценам и тарифам специализированных организаций в соответствии с положениями пункта 13 Методики 	Графы 7 и 8 	
2.3 	Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (содержание, эксплуатация вахтового поселка, доставка вахтовых работников и выплаты, связанные с вахтовым методом производства работ) 	Определяются расчетом в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН, на основании данных ПОС 	Графы 7 и 8 	
2.4 	Расходы на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, привлекаемых для выполнения строительства, от места, определенного в проектной документации, до территории строительства и обратно 	Определяются расчетом на основании данных проектной документации в соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации  	Графы 7 и 8 	
2.5 	Затраты по содержанию спасательных служб при осуществлении строительства 	Определяются расчетом на основании данных проектной и (или) иной технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации 	Графы 7 и 8 	
2.6 	Затраты, связанные с проведением на территории строительства специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда, соответствующих требованиям охраны труда и безопасности производства (борьба с радиоактивностью, силикозом, малярией, энцефалитным клещом, гнусом, мероприятия по предотвращению распространения вирусных инфекций и другие мероприятия) 	Определяются расчетом в соответствии с положениями пункта 13 Методики на основании данных проектной и (или) иной технической документации 	Графы 7 и 8 	
2.7 	Затраты на проведение пусконаладочных работ 	Определяются локальными сметными расчетами (сметами), разработанными в соответствии с положениями Методики, с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН 	Графы 7 и 8 	
2.8 	Затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их по окончании строительства 	Определяются локальными сметными расчетами (сметами), разработанными на основании проектной и (или) иной технической документации (ПОС), в соответствии с положениями Методики, с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН 	Графы 4 и 8 	
2.9 	Затраты по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также технический надзор собственников (владельцев) указанных сетей инженерно-технического обеспечения 	Определяются на основании расчетов по данным проектной и (или) иной технической документации на основании цен и тарифов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случаях, когда законодательством не установлено государственное регулирование - согласно ценам и тарифам специализированных организаций в соответствии с положениями пункта 13 Методики 	Графы 7 и 8 	
2.10 	Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов, в том числе загрязненных опасными веществами) 	Определяются на основании данных проектной и (или) иной технической документации по ценам, тарифам, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами. В случаях, когда законодательством не установлено государственное регулирование - согласно ценам и тарифам специализированных организаций в соответствии с положениями пункта 13 Методики 	Графы 7 и 8 	
2.11 	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств природоохранного назначения) 	Определяются расчетом на основании данных проектной и (или) иной технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации 	Графы 7 и 8 	
2.12 	Компенсация предприятиям железнодорожного, речного, автомобильного транспорта и другим организациям за предоставление "окон", в том числе технический надзор собственников (владельцев) указанных предприятий (организаций) 	Определяются расчетом на основании проектной и (или) иной технической документации по тарифам (ценам, нормативам), утверждаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 	Графы 7 и 8 	
2.13 	Затраты, связанные с транспортировкой опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в том числе оплата услуг ГИБДД по сопровождению, выдача разрешений, пропусков, а также плата в счет возмещения вреда, 	Определяются расчетом на основании данных проектной и (или) иной технической документации по ценам, тарифам в соответствии законодательством Российской Федерации. 	Графы 7 и 8 	
	причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн 	Расчет выполняется с учетом протяженности участков маршрутов доставки грузов в составе транспортных схем, указанных в ПОС, за вычетом расстояний по автомобильным дорогам, не относящимся к дорогам общего пользования федерального значения (например, временные автомобильные дороги), объема грузов, перевозимых по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения для объекта строительства с дифференциацией по классам грузов и типам автотранспортных средств (с указанием их грузоподъемности), определяемого на основании сметных норм, сведения о которых включены в ФРСН, перечня и объемов работ, принятых на основании проектной и (или) иной технической документации (при отсутствии в сметных нормах данных о расходе строительных ресурсов, их количество принимается по проектным данным с учетом положений настоящей Методики) и масс брутто перевозимых грузов, расчетного количества рейсов автотранспортных средств с учетом их грузоподъемности и классов перевозимых грузов 		
2.14 	Затраты, связанные с арендой и содержанием плавучих средств 	Определяются расчетом на основании данных проектной и (или) иной технической документации, с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, в том числе в соответствии с положениями пунктов 13-22 Методики 	Графы 4, 5 и 8 	
2.15 	Затраты, связанные с перебазированием подрядных организаций и их подразделений на объект капитального строительства и обратно, когда подрядная организация определена в качестве единственного поставщика (исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации 	Определяются расчетом на основании данных проектной документации, выполненным в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН 	Графы 7 и 8 	
2.16 	Затраты, связанные с использованием для строительства объектов капитального строительства студенческих отрядов 	Определяются расчетом на основании данных проектной документации, выполненного в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН 	Графы 7 и 8 	
2.17 	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств 	Определяются расчетом в соответствии с пунктом 161 Методики на основании данных проектной и (или) иной технической документации 	Графы 7 и 8 	
2.18 	Затраты на научно-техническое сопровождение строительства зданий или сооружений, мониторинг компонентов окружающей среды, геотехнический мониторинг (состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения) и другие виды мониторинга, предусмотренные нормативными документами по стандартизации 	Определяются расчетом на основании данных проектной документации опасных производственных объектов, относящихся к зданиям или сооружениям повышенного уровня ответственности, с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, а также в соответствии с пунктами 13-22 Методики, в случаях, предусмотренных положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, городов федерального значения 	Графы 4-8 	
2.19 	Затраты на обеспечение безопасности строящихся объектов, требования к которой устанавливаются нормативно-правовыми актами и связаны, в том числе, с обеспечением безопасности при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, обеспечением транспортной безопасности и прочими случаями, требующими привлечения специализированных организаций, подразделений военизированной (усиленной) охраны и специального инженерного обеспечения, а также расходы на гражданскую оборону в период строительства 	Определяются расчетом на основании данных проектной и (или) иной технической документации. Дополнительные затраты, связанные с возведением зданий, строений, сооружений, необходимых для размещения организаций, выполняющих функции усиленной охраны объектов, определяются локальными сметными расчетами (сметами) с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН, на основании данных проектной и (или) иной технической документации. В случаях, когда охрану объекта планируется осуществлять собственными силами подрядной организации совместно с организацией, обеспечивающей усиленную охрану объекта, дополнительные затраты на содержание и эксплуатацию зданий и сооружений для обеспечения усиленной охраны определяются расчетом на основании данных ПОС. Затраты на усиленную охрану и другие услуги, на которые отсутствуют сметные нормативы определяются в соответствии с положениями пункта 13 Методики 	Графы 4-8 	
2.20 	Затраты на страхование объекта строительства, осуществляемое в соответствии законодательством Российской Федерации 	Определяются расчетом согласно ценам и тарифам специализированных организаций в соответствии с пунктом 13 Методики 	Графы 7 и 8 	
2.21 	Затраты, связанные с применением технологий информационного моделирования при осуществлении строительства 	Определяются расчетом на основании данных проектной и (или) иной технической документации 	Графы 7 и 8 	
2.22 	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-исполнительных геодезических съемок подземных инженерных коммуникаций в границах участка, на выполнение исполнительной топографической съемки при сдаче объекта в эксплуатацию, на подготовку технических планов зданий и сооружений, оформление технических паспортов объектов, обследования, испытания, диагностика зданий и сооружений (в случае, если указанные затраты носят обязательный характер и необходимость их учета определена общими положениями ГЭСН (ФБР)), а также другие затраты, в том числе необходимые для подтверждения безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях по показателям в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области безопасности зданий и сооружений, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования) 	Определяются локальными сметными расчетами (сметами) и (или) расчетами, разработанными в порядке, установленном Методикой, с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН. При отсутствии сметных нормативов определяются расчетом согласно нормативам, ценам, тарифам, утверждаемым органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации. В случаях, когда законодательством не установлено государственное регулирование - согласно ценам и тарифам специализированных организаций в соответствии с положениями пункта 13 Методики 	Графы 7 и 8 	
2.23 	Затраты, связанные с компенсацией подрядным организациям затрат на оплату процентов за пользование кредитами, займами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 	Определяются расчетом на основании данных проектной документации и иных документов 	Графы 7 и 8 	
2.24 	Затраты на расширенное банковское сопровождение в случаях, установленных Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. N 963  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 39, ст.5259; 2018, N 39, ст.5985) 	Определяются в соответствии с положениями пункта 13 Методики в размерах, не превышающих установленных Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. N 963  	Графы 7 и 8 	
2.25 	Затраты, связанные с устройством временных перевалочных баз в пунктах перегрузки материальных ресурсов и оборудования с одного вида транспорта на другой, а также перевалочных баз за пределами строительной площадки 	Определяются локальными сметными расчетами (сметами), разработанными на основании ПОС и (или) иной технической документации, в соответствии с положениями Методики, с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН 	Графы 4-8 	

      
          Приложение N 10
к Методике определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр 

      

 Коэффициенты для учета в сметной документации влияния условий производства работ, предусмотренных проектной и (или) иной технической документацией 

          Таблица 1 

      

 Строительство объектов капитального строительства 
							
N 	Условия производства работ 	Коэффициенты 	
пп. 		ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-ХХХХ) 	ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм) 	ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-ХХХХ 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1 	Производство работ по возведению конструктивных элементов встраиваемых помещений внутри строящегося объекта капитального строительства (при возведенных несущих конструктивных элементах), что в соответствии с требованиями технической безопасности, приводит к ограничению действий рабочих по производству работ 	1,20 	1,20 	- 	
2 	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта 	1,15 	1,15 	1,15 	
3 	Производство работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом: 				
________________ 
Вредные условия труда определяются проектной и (или) иной технической документацией и могут быть связаны с наличием в зоне производства работ факторов, снижающих работоспособность и неблагоприятно воздействующих на здоровье и рабочих, в том числе:

- радиация;

- ионизирующее излучение;

- температура;

- влажность;

- скорость движения воздуха;

- электромагнитные поля;

- производственный шум;

- ультразвук;

- инфразвук;

- вибрация;

- аэрозоли (пыли), в том числе и пыли тяжелых металлов;

- электрически заряженные частицы воздуха;

- химические вещества;

- вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, менты, белковые препараты, микроорганизмы, живые клетки и споры, содержащиеся в препаратах);

- огнеопасные и взрывоопасные вещества;

- и т.п.

	
3.1 	на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности; 	1,1 	1,1 	1,1 	
3.2 	на предприятии, где рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе; 	1,3 	1,3 	1,3 	
3.3 	на предприятии, где рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей неделе; 	1,5 	1,5 	1,5 	
3.4 	на предприятии, где рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе; 	1,7 	1,7 	1,7 	
3.5 	в горной местности при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов, при наличии вредных и опасных условий труда на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря, при 30-часовой рабочей неделе; 	1,66 	1,66 	1,66 	
3.6 	в горной местности при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов, при наличии вредных и опасных условий труда на высоте свыше 4000 до 4500 м над уровнем моря, при 30-часовой рабочей неделе 	1,74 	1,74 	1,74 	
4 	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 	1,20 	1,20 	1,20 	
5 	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов 	1,15 	1,15 	1,15 	

________________ 
Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи рассматривается участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на следующие расстояния:

Линии напряжением, кВ 	Расстояние, м 	Линии напряжением, кВ 	Расстояние, м 	
До 1 	2 	150, 220, 330 	25 	
1-20 	10 	400, 500 	30 	
35 	15 	750 	40 	
110 	20 	800 (постоянный ток) 	30 	

________________ 
Стесненные условия населенных пунктов определяются наличием трех из перечисленных ниже факторов:

- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ;

- сети подземных коммуникаций, подлежащие перекладке или подвеске;

- расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ;

- стесненные условия или невозможность складирования материалов;

- ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными проекта организации строительства.

Продолжение таблицы 
							
N 	Условия производства работ 	Коэффициенты 	
пп. 		ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-ХХХХ) 	ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм) 	ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-ХХХХ 	
1 	2 	3 	4 	5 	
6 	Производство работ осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях (за исключением шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли 	1,1 	1,1 	1,1 		
7 	Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м 	1,35 	1,35 	1,35 		
8 	Производство работ осуществляется в горной местности: 					
8.1 	на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря; 	1,25 	1,25 	1,25 		
8.2 	на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря; 	1,35 	1,35 	1,35 		
8.3 	на высоте свыше 3000 над уровнем моря 	1,5 	1,5 	1,5 		
9 	Производство работ осуществляется на склонах гор с сохранением природного ландшафта 	1,2 	1,2 	1,2 		
10 	Производство работ при строительстве шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и других подземных сооружений специального назначения 					
10.1 	для работ, выполняемых на поверхности 	1,15 	1,15 	1,15 		
10.2 	при открытом способе производства работ (включая путевые работы на поверхности) 	1,25 	1,25 	1,25 		
10.3 	для работ, выполняемых в подземных условиях 	1,68 	1,68 	1,48 		
________________ 
К работам, выполняемым в подземных условиях, относятся в том числе монтажные и демонтажные работы систем инженерно-технического обеспечения, выполняемые после устройства перекрытия при строительстве тоннелей и метрополитенов открытым способом (тоннели, сооружения, устройства и станционные помещения, находящиеся ниже уровня первой ступени эскалатора (лестничного марша) наземного вестибюля станции, и сам вестибюль станции (с тоннелями сооружениями, устройствами и станционными помещениями), вход в который расположен в подземном (подуличном) переходе).

		
11 	Производство работ осуществляется в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время "в окно": 					
11.1 	при выполнении рабочими в течение рабочей смены только работ, связанных с "окном"; 	3,00 	3,00 	2,80 		
11.2 	при использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не связанных с "окном" 	2,00 	2,00 	1,80 		
12 	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 	1,15 	1,15 	1,15 		

Примечания:

1.1. Коэффициенты, приведенные в таблице 1 (за исключением указанных в пунктах 3.1-3.6, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1 и 11.2) применяются к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и механизмов, в том числе затратам труда машинистов.

Коэффициенты, указанные в пунктах 3.1-3.6, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1 и 11.2, предназначены для применения к показателям оплаты труда рабочих и машинистов.

1.2. Коэффициенты, указанные в пунктах 2 и 5, не распространяются на работы, выполняемые в помещениях объектов капитального строительства.

1.3. Одновременное применение нескольких коэффициентов не допускается. Исключением являются коэффициенты, указанные в пунктах 3.1-3.6, 4, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9 и 12, каждый из которых может применяться с другим коэффициентом, приведенным в таблице 1. При одновременном применении коэффициенты, относящиеся к одним и тем же составляющим сметных норм (единичных расценок), перемножаются.

Таблица 2 

      

 Реконструкция объектов капитального строительства 
						
N 	Условия производства работ 	Коэффициенты 		
пп. 		ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-ХХХХ) 	ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм) 	ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-ХХХХ 		
1 	2 	3 	4 	5 		
1 	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: 					
________________ 
           Эксплуатируемый объект капитального строительства - объект, введенный в эксплуатацию. 

Рабочий процесс рассматривается как производственный процесс предприятий и организаций различных видов деятельности (производственного и непроизводственного назначения). 
     	
1.1 	в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы 	1,20 	1,20 	- 		
1.2 	в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов:

- движение транспорта по внутрицеховым путям;

- действующее технологическое или лабораторное оборудование;

- мебель и иные загромождающие помещения предметы 	1,35 	1,35 	1,15 		
2 	Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы 	1,3 	1,3 	1,1 		
3 	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта 	1,15 	1,15 	1,15 		
4 	Производство работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом: 					
4.1 	на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности; 	1,1 	1,1 	1,1 		
4.2 	на предприятии, где рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе; 	1,3 	1,3 	1,3 		
4.3 	на предприятии, где рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей неделе; 	1,5 	1,5 	1,5 		
4.4 	на предприятии, где рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе 	1,7 	1,7 	1,7 		
4.5 	в горной местности при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов, при наличии вредных и опасных условий труда на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря, при 30-часовой рабочей неделе; 	1,66 	1,66 	1,66 		
4.6 	в горной местности при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов, при наличии вредных и опасных условий труда на высоте свыше 4000 до 4500 м над уровнем моря, при 30-часовой рабочей неделе 	1,74 	1,74 	1,74 		
5 	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 	1,20 	1,20 	1,20 		
6 	Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 	1,35 	1,35 	1,35 		
7 	Производство работ осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях (за исключением шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли 	1,10 	1,10 	1,10 		
8 	Производство работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м 	1,35 	1,35 	1,35 		
9 	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов 	1,15 	1,15 	1,15 		
10 	Производство работ осуществляется в горной местности: 					
10.1 	на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря; 	1,25 	1,25 	1,25 		
10.2 	на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря; 	1,35 	1,35 	1,35 		
10.3 	на высоте свыше 3000 м над уровнем моря 	1,50 	1,50 	1,50 		
11 	Производство работ осуществляется на склонах гор с сохранением природного ландшафта 	1,20 	1,20 	1,20 		
12 	Производство работ при реконструкции шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и других подземных сооружений специального назначения 					
12.1 	для работ, выполняемых на поверхности 	1,15 	1,15 	1,15 		
12.2 	при открытом способе производства работ (включая путевые работы на поверхности) 	1,25 	1,25 	1,25 		
12.3 	для работ, выполняемых в подземных условиях 	1,68 	1,68 	1,48 		
13 	Производство работ осуществляется в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время "в окно": 					
13.1 	при выполнении рабочими в течение рабочей смены только работ, связанных с "окном"; 	3,00 	3,00 	2,80 		
13.2 	при использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не связанных с "окном" 	2,00 	2,00 	1,80 		
14 	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 	1,15 	1,15 	1,15 		

Примечания.

2.1. Коэффициенты, приведенные в таблице 2 (за исключением указанных в пунктах 4.1-4.6, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1 и 13.2) применяются к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и механизмов, в том числе затратам труда машинистов.

Коэффициенты, указанные в пунктах 4.1-4.6, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1 и 13.2, предназначены для применения к показателям оплаты труда рабочих и машинистов.

2.2. Коэффициенты, указанные в пунктах 3 и 9, не распространяются на работы, выполняемые в помещениях объектов капитального строительства.

2.3. Одновременное применение нескольких коэффициентов не допускается. Исключением являются коэффициенты, указанные в пунктах 4.1-4.6, 5, 7, 8, 10.1, 10.2, 10.3, 11 и 14, каждый из которых может применяться с другим коэффициентом, приведенным в таблице 2. При одновременном применении коэффициенты, относящиеся к одним и тем же составляющим сметных норм (единичных расценок), перемножаются.

Таблица 3 

      

 Капитальный ремонт объектов капитального строительства 
							
N 	Условия производства работ 	Коэффициенты 	
пп. 		ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (кроме ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81- 02-46-ХХХХ) 	ГЭСНм (ФЕРм, ТЕРм) 	ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 81-02-46-
ХХХХ 	
1 	2 	3 	4 	5 	
1 	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: 				
1.1 	в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы; 	1,20 	1,20 	- 	
1.2 	в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы 	1,35 	1,35 	1,15 	
2 	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы 	1,3 	1,3 	1,1 	
3 	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования 	1,15 	1,15 	1,15 	
4 	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом: 				
4.1 	на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности; 	1,1 	1,1 	1,1 	
4.2 	на предприятии, где рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе; 	1,3 	1,3 	1,3 	
4.3 	на предприятии, где рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей неделе; 	1,58 	1,58 	1,58 	
4.4 	на предприятии, где рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе 	1,8 	1,8 	1,8 	
4.5 	в горной местности при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов, при наличии вредных и опасных условий труда на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря, при 30-часовой рабочей неделе; 	1,66 	1,66 	1,66 	
4.6 	в горной местности при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов, при наличии вредных и опасных условий труда на высоте свыше 4000 до 4500 м над уровнем моря, при 30-часовой рабочей неделе 	1,74 	1,74 	1,74 	
5 	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 	1,20 	1,20 	1,20 	
6 	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением 	1,35 	1,35 	1,35 	
7 	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях (за исключением подземных сооружений специального назначения), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли 	1,10 	1,10 	1,10 	
8 	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространствах высотой до 1,8 м 	1,35 	1,35 	1,35 	
9 	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения 	1,5 	1,5 	1,5 	
10 	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: 				
10.1 	отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п.10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом; 	1,15 	1,15 	1,15 	
10.2 	кровель средней сложности и сложных; 	1,25 	- 	1,25 	
________________ 
К кровлям средней сложности относятся кровли с прямолинейными поверхностями (шатровые, вальмовые, вальмовые с переломом скатов и мансардные, полувальмовые, с фонарем, четырехщипцовые, а также кровли Г- и Т-образного очертания в плане, складчатые, кровли совмещенные с уклоном свыше 10%) или кровли с количеством скатов от трех до пяти.

К сложным кровлям относятся также кровли с криволинейными поверхностями (куполообразные, сводчатые, конусообразные, сферические, шпилеобразные, крыши с крестовым сводом) или кровли с количеством скатов более пяти.

	
10.3 	территорий общего пользования 	1,10 	1,10 	1,10 	
11 	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: 				
11.1 	на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря; 	1,25 	1,25 	1,25 	
11.2 	на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря; 	1,35 	1,35 	1,35 	
11.3 	на высоте свыше 3000 м над уровнем моря 	1,50 	1,50 	1,50 	
12 	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на склонах гор с сохранением природного ландшафта 	1,20 	1,20 	1,20 	
13 	Производство работ при капитальном ремонте шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и других подземных сооружений специального назначения 				
13.1 	для работ, выполняемых на поверхности 	1,15 	1,15 	1,15 	
13.2 	при открытом способе производства работ (включая путевые работы на поверхности) 	1,25 	1,25 	1,25 	
13.3 	для работ, выполняемых в подземных условиях 	1,68 	1,68 	1,48 	
14 	Производство работ осуществляется в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время "в окно": 				
14.1 	при выполнении рабочими в течение рабочей смены только работ, связанных с "окном"; 	3,00 	3,00 	2,80 	
14.2 	при использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не связанных с "окном" 	2,00 	2,00 	1,80 	
15 	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 	1,15 	1,15 	1,15 	

Примечания:

3.1. Коэффициенты, приведенные в таблице 3 (за исключением указанных в пунктах 4.1-4.6, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1 и 14.2) применяются к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и механизмов, в том числе затратам труда машинистов.

Коэффициенты, указанные в пунктах 4.1-4.6, 13.1, 13.2, 13.3, 14.1 и 14.2, предназначены для применения к показателям оплаты труда рабочих и машинистов.

3.2. Коэффициенты, указанные в пунктах 3 и 10.1-10.3, не распространяются на работы, выполняемые в помещениях объектов капитального строительства.

3.3. Одновременное применение нескольких коэффициентов не допускается. Исключением являются коэффициенты, указанные в пунктах 4.1-4.6, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 15, каждый из которых может применяться с другим коэффициентом, приведенным в таблице 3. При одновременном применении коэффициенты, относящиеся к одним и тем же составляющим сметных норм (единичных расценок), перемножаются.

Таблица 4 

      

 Пусконаладочные работы 
			
N пп. 	Условия производства работ 	Коэффициенты к ГЭСНп (ФЕРп) 	
1 	2 	3 	
1 	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы 	1,2 	
2 	Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы 	1,15 	
3 	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 	1,2 	
4 	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения 	1,3 	
5 	Производство работ осуществляется на электрооборудовании, защищенном от воздействия окружающей среды по конструктивному исполнению (пыле-, взрыво-, брызго-, водозащищенном, герметичном, защищенном от агрессивной среды) 	1,1 	
6 	Производство работ осуществляется в помещениях категории А и Б по пожаро-взрывоопасности, на взрывоопасных блоках 1-й, 2-й и 3-й категорий взрывоопасности 	1,25 	
7 	Производство работ осуществляется с вредными условиями труда, при этом: 		
7.1 	на предприятии, где работникам основного производства установлен сокращенный рабочий день, а пусконаладочный персонал имеет рабочий день нормальной продолжительности; 	1,15 	
7.2 	на предприятии, где пусконаладочный персонал переведен на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе; 	1,3 	
7.3 	на предприятии, где пусконаладочный персонал переведен на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей неделе; 	1,58 	
7.4 	на предприятии, где пусконаладочный персонал переведен на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе 	1,9 	
7.5 	в горной местности при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов, при наличии вредных и опасных условий труда на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря, при 30-часовой рабочей неделе; 	1,66 	
7.6 	в горной местности при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов, при наличии вредных и опасных условий труда на высоте свыше 4000 до 4500 м над уровнем моря, при 30-часовой рабочей неделе 	1,74 	
8 	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для пусконаладочного персонала 	1,15 	
9 	Производство работ осуществляется в закрытых сооружениях (помещениях), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли, за исключением подземных сооружений специального назначения 	1,1 	
10 	Производство работ осуществляется в горной местности: 		
10.1 	на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря; 	1,25 	
10.2 	на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря; 	1,35 	
10.3 	на высоте от 3000 м над уровнем моря 	1,5 	
11 	Производство работ осуществляется при температуре воздуха на рабочем месте ниже 0°С 	1,1 	
12 	Производство работ при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и других подземных сооружений специального назначения 		
12.1 	для работ, выполняемых на поверхности 	1,15 	
12.2 	при открытом способе производства работ 	1,25 	
12.3 	для работ, выполняемых в подземных условиях на действующих и строящихся предприятиях горно-химической промышленности, черной и цветной металлургии, промышленности строительных материалов, на строительстве и реконструкции метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения 	1,68 	
12.4 	для работ, выполняемых в подземных условиях угольных и сланцевых шахт: 		
12.4.1 	при 36-часовой рабочей неделе 	2,05 	
12.4.2 	при 30-часовой рабочей неделе 	2,46 	
12.4.3 	при 24-часовой рабочей неделе 	2,8 	
13 	Производство работ осуществляется в подземных условиях в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время после снятия напряжения в "окно": 		
13.1 	при выполнении рабочими в течение рабочей смены только работ, связанных с "окном"; 	3 	
13.2 	при использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не связанных с "окном". 	2 	

Примечания:

4.1. Коэффициенты, приведенные в таблице 4 (за исключением указанных в пунктах 7.1-7.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 13.1 и 13.2) применяются к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и механизмов, в том числе затратам труда машинистов.

Коэффициенты, указанные в пунктах 7.1-7.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 13.1 и 13.2, предназначены для применения к показателям оплаты труда рабочих и машинистов.

4.2. К пусконаладочным работам, производимым в действующих электроустановках, относятся работы, выполняемые после введения эксплуатационного режима на данной электроустановке.

4.3. Коэффициенты не применяются при производстве работ в подземных условиях сооружений специального назначения, за исключением коэффициентов, приведенных в пунктах 3 и 4.

4.4. Одновременное применение нескольких коэффициентов не допускается. Исключением являются коэффициенты, указанные в пунктах 3, 4, 5, 7.1-7.6, 8, 9, 10.1, 10.2, 10.3 и 11, каждый из которых может применяться с другим коэффициентом, приведенным в таблице 4. При одновременном применении коэффициенты, относящиеся к одним и тем же составляющим сметных норм (единичных расценок), перемножаются.

4.5. Пусконаладочные работы выполняются, как правило, в отапливаемых помещениях. В случае осуществления подготовки к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, которые по своим технологическим признакам не должны отапливаться, или сооружений на открытом воздухе, дополнительные затраты, связанные со снижением производительности труда пусконаладочного персонала при температуре воздуха на рабочем месте ниже 0°С, определяются применением к сметным нормам коэффициента, приведенного в пункте 11.

Таблица 5 

      

 Сохранение объектов культурного наследия 
			
N пп. 	Условия производства работ 	Коэффициенты к ГЭСНрр (ФЕРрр) 	
1 	2 	3 	
1 	Производство ремонтно-реставрационных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта культурного наследия без остановки рабочего процесса 	1,10 	
2 	Производство ремонтно-реставрационных работ осуществляется при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до места производства работ 	1,15 	
3 	Производство ремонтно-реставрационных работ осуществляется внутри объектов культурного наследия, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности 	1,05 	
4 	Производство ремонтно-реставрационных работ осуществляется в помещениях и иных ограниченных пространства высотой до 1,8 м и (или) площадью до 5 м 	1,3 	
5 	Производство ремонтно-реставрационных работ на высоте более 15 метров от земли при отсутствии лифтов или пассажирских подъемников 	1,05 	
6 	Производство ремонтно-реставрационных работ при выведении объекта культурного наследия или отдельных его элементов (конструктивных решений) из аварийного состояния 	1,25 	
7 	Производство ремонтно-реставрационных работ осуществляется методом "в окно": 		
7.1 	при ежедневной работе в "окно"; 	1,3 	
7.2 	при ином графике работы в "окно" 	По расчету на основании ПОР 	
8 	Производство ремонтно-реставрационных работ на высоте более 5 метров от земли, перекрытия или рабочей площадки лесов 	1,25 	
9 	Производство ремонтно-реставрационных работ отдельных элементов (конструктивных решений) объектов культурного наследия в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: 		
9.1 	фасадов; 	1,15 	
9.2 	территорий общего пользования 	1,10 	
10 	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих 	1,15 	

Примечания:

5.1. Коэффициенты, приведенные в таблице 5 применяются к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и механизмов, в том числе затратам труда машинистов.

5.2. Стесненные условия в застроенной части населенных пунктов определяются наличием трех из перечисленных в примечании факторов. При ведении ремонтно-реставрационных работ на территориях действующих ансамблей, монастырей, кладбищ указанные условия характеризуются наличием одного фактора.

5.3. При одновременном применении коэффициенты, относящиеся к одним и тем же составляющим сметных норм (единичных расценок), перемножаются, за исключением пунктов 1 и 3, 1 и 7, 2 и 9.

Приложение N 11
к Методике определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр
(рекомендуемый образец) 

      

 СВОДНАЯ СМЕТА N
на проектные работы и инженерные изыскания 

(наименование стройки) 	

Заказчик 		
(наименование организации) 	
	
Изыскательская организация 		
		
(наименование организации)	
Проектная организация 		
		
(наименование организации) 	

Составлена в уровне цен на __________________ 20____ г.

NN 	Наименование смет на проектные 	Обоснование 	Сметная стоимость, тыс.руб. 	
п/п 	работы и инженерные изыскания, затрат 		инженерных изысканий 	проектных работ 	
1 	2 	3 	4 	5 	
I 	Инженерные изыскания 				
	<Наименование сметы на инженерные изыскания> 		<Х> 		
II 	Проектная документация 				
	<Наименование сметы на проектные работы> 			<Х> 	
III 	Рабочая документация 				
	<Наименование сметы на проектные работы> 			<Х> 	
	Итого по видам работ 		<Х> 	<Х> 	
	ВСЕГО 		<Х> 	

Руководитель проектной организации 		
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Главный инженер проекта 		
		[подпись (инициалы, фамилия)]	
Начальник 		отдела 		
	(наименование) 		[подпись (инициалы, фамилия)]	
Заказчик 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 	

      
          Приложение N 12
к Методике определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр
(рекомендуемый образец) 

      

 Сопоставительная ведомость объемов работ 
													
N 	Данные сметного расчета (сметы) 	Наимено- 	Ед. 	Объем работ в 	Изменение 	Обосно- 	Примечание 	
п/п 	шифр 	наиме-
нование 	N позиции в сметном расчете 	вание работ и 	изм. 	сметной документации 	объемов работ 	вание измене 		
			до изме-
нений 	с учетом изме-
нений 	затрат 		до изме-
нений 	с учетом изменений 	увели-
чение 	сниже-
ние 	ний 		
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	

Примечание

1. В графе 12 указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации.

2. В графе 13 указываются причины изменений объемов работ.

Приложение N 13
к Методике определения сметной стоимости строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
на территории Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр
(рекомендуемый образец) 

      

 Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости 
								
N п/п 	Данные сметного расчета (сметы) 	Сметная стоимость, тыс.руб. 	Разница в сметной 	Обоснование изменений 	
	шифр 	наиме-
нование 	N позиции сметного расчета (сметы) в ССР 	подлежащая включению 	подлежащая исключению 	стоимости, тыс.руб. 	сметной стоимости 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	

Примечание

1. В графе 7 указывается разница показателей граф 4 и 6.

2. В графе 8 указываются причины внесенных изменений.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал 
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 24.09.2020,
N 0001202009240006

Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")